**Тестовые вопросы для работников для работников 1 группы**

**( на некоторые вопросы возможны несколько вариантов ответов)**

**1. Какие категории работников относятся к 1 группе по безопасности работ на высоте?**

 а) Работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте

б) Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте.

 в) Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя.

**2.Работники каких групп по безопасности работ на высоте проходят периодиче-**

**ское обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте**

**один раз в 3 года?**

а) 1 группа.

б) 1 и 2 группа.

в) 3 группа.

**3.При какой скорости ветра не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах?**

а) 10 м/с и более

 б) 15 м/с и более

в) 20 м/с и более

**4.Что определяет наряд-допуск?**

а) Место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ,

время начала и окончания работ.

б) Состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих

работ.

в) Объем выполняемых работ, время непрерывного проведения работ.

г) Состав используемых материалов при проведении работ.

**5.Когда работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр**

**выданных им СИЗ?**

а) Еженедельно.

б) До использования.

в) После каждого использования.

г) Ежемесячно.

**6**.**Все закрепленные одним концом канаты (гибкие анкерные линии) должны**

**иметь конечные ограничители (во избежание возможности при спуске мино-**

**вать конец каната). Варианты ограничителей:**

а) Конец каната должен удерживаться другим работником.

б) Ограничителем может быть узел.

в) На канате ограничитель может быть совмещен с утяжелителем.

г) Конец каната должен быть закреплен за опору.

**7.Что не соответствует требованиям к безопасности при работе с лестниц?**

а) Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность

сдвига и опрокидывания их при работе

б) При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять

страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице

(при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции)

в) Длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность рабо-

ты в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 0,8 м от

верхнего конца лестницы

г) Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для

перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ,

не требующих от работника упора в строительные конструкции здания.

**8.Какое требование указано неверно при пользовании спецодеждой работника-**

**ми, производящими работы на высоте?**

а) Выдача работодателем средств коллективной и индивидуальной защиты в со-

ответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителя

б) Обеспечить обслуживание СИЗ работником

г) Производить периодическую проверку СИЗ назначенным приказом работником 3 группы

**9.Какие должны быть выполнены условия к работникам, впервые допускаемым**

**к работам на высоте?**

а) Ознакомлены с инструкциями по охране труда, производственными инструкция-

ми

б) Ознакомлены с условиями труда на рабочем месте

в) Ознакомлены с основными опасными и вредными производственными фактора-

ми, характерными для работы на высоте

г) Ознакомлены с обстоятельствами и характерными причинами несчастных случа-

ев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях)

д) Ознакомлены с безопасными методами и приемами выполнения работ

е) Все перечисленное.

**10.Расположение типа и места установки анкерного устройства страховочной системы, предписанное в ППР на высоте или наряде-допуске, должно…**

а) Обеспечить минимальный фактор падения для уменьшения риска травмирования работника непосредственно во время падения (например, из-за ударов об элементы объекта) и/или в момент остановки падения (например, из-за воздействия, остановившего падение).

 б) Исключить или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения;

в) Обеспечить достаточное свободное пространство под работником после остановки падения с учетом суммарной длины стропа и/или вытяжного каната предохранительного устройства, длины сработавшего амортизатора и всех соединителей.

г) Исключить или максимально увеличить маятниковую траекторию падения.

**11. Что должно быть предусмотрено планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ?**

а) Наличие аварийно-спасательной команды на объекте.

б) Проведение мероприятий и применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте.

 в) Наличие связи (телефона) на объекте.

 г) Наличие мероприятий и средств (например, системы самоспасения), позволяющие в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от зависания.

**12.Что выдается работникам при использовании систем канатного доступа (в зависимости от объекта, времени года и климатических условий)?**

а) Выдается легкая прорезиненная обувь.

б) Выдается дополнительная специализированная обувь. в)

Выдается специальная обувь, имеющая противоскользящие свойства, в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. .

**13.Что надлежит делать при работе с приставной лестницей на высоте более 1,8 м?**

а) Применять систему позиционирования, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице.

б) Применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице.

в) Применять удерживающую систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице.

 г) Применять систему спасения и эвакуации, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице.

**14.Что не запрещается при работе с использованием приставной лестницы или стремянок?**

 а) Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров.

б) Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку.

в) Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

г) Работать с двух нижних ступенек стремянки.

**15.Что устраивают для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°?**

а) Трапы шириной не менее 0,3 м.

) Трапы шириной не менее 0,5 м.

 в) Площадки шириной не менее 0,3 м.

г) Площадки шириной не менее 0,5 м.

**16. Как должны располагаться инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг**

 а) Должны закрепляться за вторым работником.

 б) Должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством.

 в) Должны быть подвешены на страховочной привязи работника.

г) Должны подаваться вторым работником по специальному тросу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)