**ПРИКАЗ**

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_

**О назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте**

В соответствии с требованиями статей 22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации и Правил по охране труда при работе на высоте, утверждённых Приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н

**ПРИКАЗЫВАЮ**

1. Назначить лицами, ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте в ООО «СОВРЕМЕННАЯ ОХРАНА ТРУДА» (далее - Общество) должность Фамилия Имя Отчество (1), должность Фамилия Имя Отчество (2), должность Фамилия Имя Отчество (3), должность Фамилия Имя Отчество (4), должность Фамилия Имя Отчество (5) (далее – ответственные лица).
2. Фамилия И.О. (1):

* разработать и выполнять план производства работ на высоте, выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами;
* разработать и ввести в действие технологические карты на производство работ на высоте для стационарных рабочих мест;
* ограждать места производства работ, вывешивать предупреждающие и предписывающие плакаты (знаки), использования средств коллективной и индивидуальной защиты.

1. Фамилия И.О. (2):

* оформлять и выдавать наряды-допуски;
* составлять план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;
* организовывать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителя, а также обеспечивать своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку.

1. Фамилия И.О. (3):

* организовать обучение работников безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте, проведение стажировки и соответствующих инструктажей по охране труда;
* вести личные книжки учёта работ на высоте.

1. Ответственным лицам не допускать работников к выполнению работ на высоте:

* в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;
* при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;
* при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

1. Для организации безопасного производства работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, назначаются:
   1. выдающий наряд допуск – Фамилия И.О. (2);
   2. ответственный руководитель работ - Фамилия И.О. (4);
   3. ответственный исполнитель (производитель) работ - Фамилия И.О. (5).
2. Ответственным лицам обеспечить:

* контроль за соблюдением работниками требований законодательства Российской Федерации, правил внутреннего трудового распорядка, инструкций по охране труда и иных локальных нормативных актов, действующих в Обществе;
* принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций на рабочих местах подчинённого персонала, сохранению жизни и здоровья подчинённых работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
* безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, применении в производстве работ инструментов, сырья и материалов, соответствующих требованиям охраны труда на каждом рабочем месте;
* режим труда и отдыха подчиненных работников в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего трудового распорядка;
* незамедлительное уведомление должность для принятия мер по отстранению (недопущению к работе) подчинённого работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
* контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также правильностью применения и использованием подчинёнными работниками специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
* своевременное, незамедлительное оповещение в установленном порядке о несчастных случаях на производстве, произошедших с подчинённым персоналом.

1. Ответственным лицам в своей работе руководствоваться Правилами по охране труда при работе на высоте, утверждёнными Приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н, и другими действующими нормативными правовыми актами об охране труда.
2. Должность Фамилия И.О. ознакомить с настоящим приказом ответственных лиц под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на должность Фамилия И.О.

Генеральный директор И.О. Фамилия

Внимание!

Сотрудники организации, ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте, должны в обязательном порядке проходить [обучение по охране труда](http://блог-инженера.рф/обучение).

С приказом №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. работники ознакомлены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. работника | Дата ознакомления | Личная подпись работника |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |